
静音窗帘电机

[image: ]
专注 ● 创新  ● 极致
[image: ]基本参数
	产品型号 [image: ]  CMD82E  [image: ] 无线频率 [image: ] 2.4G/433MHz  [image: ] 最大宽度 [image: ]   12m    	额定功率 [image: ] 45W/60W  [image: ] 最大载重 [image: ]  50Kg   [image: ] 防护等级 [image: ]  20IP    	额定电流 [image: ]  0.14A   [image: ] 机身重量 [image: ] 1.05Kg  [image: ] 运行时间 [image: ]  >4min   [image: ] 额定扭矩 [image: ]1.2Nm/2.0Nm[image: ] 运行噪声 [image: ]  33dB  [image: ] 工作温度 [image: ]-10℃~50℃ 	运行速度 [image: ]  14cm/s  [image: ] 最小宽度 [image: ]  0.9m  [image: ]电源线类型   2芯    	工作电压 [image: ] 100~240Vac 50/60Hz                              


[image: ]功能特点

2
■轻触启动功能
■停电手拉功能
■遇阻停止功能
■ 优 雅 运 行
[image: ]电机安装



[image: ] 面料反弹修正功能
■行程微调功能
■ 电子记忆限位


■干触点功能
■ 遥控功能
■ 正反转设置
[image: ] 校准功能



[image: ]
检查拔头锁杆是否在示
意图位置，如果在图示右
侧，请先拉动拔头锁杆的
[image: ]同时拔向左侧



[image: ]
电机插入主传动箱


[image: ]
拔动拔头锁杆至右侧，直
到杆头掉进右侧限位孔
为止

电 机 拆 卸


[image: ]
向下拉动拔头锁杆，使其 顶端滑出限位孔
[image: ]
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机
)拔动拔头锁杆至左侧
拔头锁杆            [image: ] 注 意
●确保拔头锁杆在图示中的位置
●按图示中的尺寸要求进行安装
●安装电机的天花板必须坚固，足够可承 受包括轨道、电机、窗帘布在内的全部重量
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[image: ]
给电机通电



[image: ]
按下电机的功能键 3秒以上，指示灯长 亮


[image: ]
按下遥控器的打开键， 对码成功



[image: ]电机与遥控器解码

	[image: ]
通电状态，按下功能键 3秒以上，待指示灯长  亮
	[image: ]
松手长按功能键5秒以 上待指示灯快速闪烁  完成清除功能





[image: ]电机运行换向
[image: ]
功能键快按一次，再长按， 电机抖动，换向成功。
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干触点接线图



12V 直流电源 公共地线
电机正转 电机反转 电机暂停



4 8 5 接 线 图 ( 备 选 )     


1.空脚
2.公共地线 3.B-
4.A+

[image: ][image: ][image: ][image: ]注 意 否则 (严禁)会1烧 (和)2坏线 (直接)路 (短)板 (板)。，       备 (注)4：85功 (客户)能 (下)，单干触点和485协 (时一定注明带4)8议 (5)不 (协)[image: ]同时拥有 (电机才具)。
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)[image: ]手控接口功能设置
1 .按电机SET 键10秒，直至LED 灯闪烁方可松手
2 .按遥控器上行键为按任意键停止模式(开/停关/停)
3.按停止键为普通模式(开，停，关)
4 .按下行键为机械点动模式(按着走，松开停)
[image: ]电机设置功能
1.按 电 机 尾 部 按 钮
短按+长按至电机左右抖动一 下，换向成功，重复操作，再次换向。
2 . 按电机尾部按钮
二次短按+长按至电机左右抖动 一 下，电机切换至断电带记忆功能(酒店专用),重复 操作，切换正常模式。
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